\chapter{Интерфейсы на основе сопротивления кожи и микродвижений мышц}

На основе предоставленных материалов можно выделить два основных направления использования электрических характеристик кожи и подкожных тканей в интерфейсах: электродермальная активность (EDA/GSR) \cite{Navarro2022} для оценки психофизиологического состояния и измерение электрического импеданса мышц (EIM/FMEIS) \cite{Li2025} для управления устройствами.

\section{Электродермальная активность (EDA/GSR)}
Этот метод основывается на измерении изменений электрической проводимости кожи, возникающих из-за активности эккриновых потовых желез.

\begin{enumerate}
	\item \textbf{Физический принцип}: На кожу подается неощутимое напряжение, и система фиксирует скорость его прохождения. Сильные эмоциональные реакции вызывают потоотделение, что повышает проводимость и, соответственно, снижает сопротивление кожи.
	\item \textbf{Компоненты сигнала}:
	\begin{itemize}
		\item \textbf{Тонический (SCL)}: Отражает медленные, постепенные изменения базового уровня проводимости.
		\item \textbf{Фазический (SCR)}: Фиксирует быстрые и резкие всплески сигнала в ответ на конкретные стимулы.
	\end{itemize}
	\item \textbf{Применение}: EDA считается эффективным инструментом для измерения уровня возбуждения (arousal) и эмоциональных реакций.
\end{enumerate}

\section{Поверхностная электромиография (пЭМГ)}
Современные интерфейсы на основе поверхностной электромиографии (пЭМГ) и носимых браслетов представляют собой неинвазивную технологию, которая считывает электрические сигналы мышц для управления цифровыми устройствами (рис. \ref{fig:asic}). \cite{Kaifosh2025}

\begin{figure}[h!]
	\centering
	\includegraphics[width=0.8\linewidth]{asic}
	\caption{Система управления протезом \cite{wu2018human}}
	\label{fig:asic}
\end{figure}

\subsection{Области применения}
\begin{enumerate}
	\item \textbf{Непрерывная навигация}: Пользователи могут управлять курсором на экране, используя микронаклон запястья (скорость захвата целей - 0,66 в секунду).
	\item \textbf{Дискретные жесты}: Распознавание щипков пальцами и взмахов большим пальцем позволяет управлять интерфейсами без прямого контакта с экраном (0,88 жеста в секунду).
	\item \textbf{"Воздушный" почерк}: Декодирование движений кисти, имитирующих письмо, позволяет набирать текст со скоростью 20,9 слов в минуту.
	\item \textbf{Протезирование и реабилитация}: ЭМГ-интерфейсы являются базой для управления современными бионическими протезами рук. В России компания «Моторика» внедряет двунаправленные интерфейсы, где микродвижения мышц управляют протезом, а пациент получает тактильную обратную связь через электростимуляцию нервов.
	\item \textbf{Мультисенсорные системы}: Для повышения точности некоторые браслеты интегрируют данные ЭМГ с инерциальными измерительными модулями (IMU), которые отслеживают положение руки в пространстве.
\end{enumerate}

\section{Гибкие датчики мышечного импеданса (FMEIS)}
Более продвинутая технология использует многоканальное измерение импеданса для прямого управления интерфейсами «человек-машина» (HMI).

\begin{enumerate}
	\item \textbf{Принцип работы}: Через ткани пропускается высокочастотный ток (например, 50 кГц), а электроды фиксируют изменения электрического поля, вызванные деформацией мышц при сокращении.
	\item \textbf{Преимущества перед ЭМГ}: В отличие от традиционной электромиографии (ЭМГ), которая видит только активные сокращения, датчики импеданса могут фиксировать и пассивное растяжение мышц, что дает более полную информацию о силе и положении конечности.
	\item \textbf{Конструкция}: Современные устройства, такие как FMEIS, представляют собой ультратонкие (~220 мкм) и гибкие пластыри с гидрогелевыми электродами, которые плотно прилегают к коже и минимизируют помехи от движения.
	\item \textbf{Алгоритмы декодирования}: Данные многоканального импеданса обрабатываются с помощью машинного обучения для классификации жестов и предсказания мышечной силы.
\end{enumerate}

\begin{figure}[h!]
	\centering
	\includegraphics[width=0.8\linewidth]{fmeis}
	\caption{Система управления протезом на основе FMEIS\cite{Li2025}}
	\label{fig:fmeis}
\end{figure}

\subsection {Ключевые области применения систем на основе импеданса}
Материалы описывают несколько высокотехнологичных сценариев использования таких интерфейсов:

\begin{enumerate}
	\item \textbf{Человеко-роботизированное взаимодействие}: Управление роботизированными руками и манипуляторами для выполнения сложных задач, таких как сборка деталей или закручивание винтов.
	\item \textbf{Управление экзоскелетами}: Прогнозирование усилий пользователя для активации пневматических приводов, что помогает снизить мышечную усталость.
	\item \textbf{Виртуальная хирургия}: Передача точных данных о силе нажатия скальпеля в VR-среду, что позволяет проводить обучение хирургов с высокой степенью реализма.
	\item \textbf{Нейромаркетинг и полиграфы}: Российские компании, такие как Neurotrend\cite{neurotrend}, используют биосенсоры кожной проводимости в составе полиграфов для оценки эмоциональной значимости рекламных стимулов.
\end{enumerate}

\section{Состояние сектора в России}

О многих игроках мы уже говорили в секции \ref{sec:rus-bmi}. Здесь немного продублируем эту информацию, может раскроется с чутка другой стороны.

\subsection{Коммерческие компании и продукты}
\begin{enumerate}
	\item \textbf{BiTronics Lab} \\
	Пионер в области образовательных нейротехнологий и биосигнальных интерфейсов. \cite{bitronics} Скажу так, для стартовой точки - может и пойдет, продают учебные наборы.
	\item \textbf{Моторика} \cite{naukaprotez} \\
	Крупнейший разработчик и производитель функциональных протезов рук.
	\begin{itemize}
		\item \textbf{Продукт:} Бионические протезы линейки \textbf{Manifesto} и \textbf{Indy} с управлением через ЭМГ-датчики.
		\item \textbf{Применение:} Протезирование верхних конечностей для детей и взрослых; развитие систем очувствления протезов (передача сигналов от искусственных пальцев в нервную систему пользователя) и облачной платформы мониторинга активности.
	\end{itemize}
	\item \textbf{ГК Нейроботикс} \\
	Крупнейший центр разработки нейро- и миоинтерфейсов в Зеленограде.
	\begin{itemize}
		\item \textbf{Продукт:} Нейрогарнитуры \textbf{NeuroPlay} и активные ортезы с биологической обратной связью.
		\item \textbf{Применение:} Медицинская реабилитация после инсультов, управление экзоскелетами через миосигналы и создание нейроколясок.
	\end{itemize}
	
	\item \textbf{SensoMed} \cite{sensomed}\\
	Резидент «Сколково», специализирующийся на высокотехнологичной реабилитации моторики.
	\begin{itemize}
		\item \textbf{Продукт:} Сенсорный комплекс \textbf{SensoRehab} («умная перчатка»).
		\item \textbf{Применение:} Тренировка мелкой моторики кисти с использованием ИИ-анализа микронапряжений мышц для пациентов с ДЦП и рассеянным склерозом.
	\end{itemize}
\end{enumerate}

\subsection{Научно-исследовательские группы}
\begin{enumerate}
	\item \textbf{НИИ нейрокибернетики им. А.Б. Когана (ЮФУ)} \cite{sfedu} \\
	Научно-технологический центр нейротехнологий в Ростове-на-Дону.
	\begin{itemize}
		\item \textbf{Направление:} Разработка интеллектуальных алгоритмов классификации многоканальных ЭМГ-сигналов для естественного управления многозвенными манипуляторами.
	\end{itemize}
	
	\item \textbf{Лаборатория нейрофизиологии и НКИ (МГУ им. М.В. Ломоносова)} \cite{msu-bmi}\\
	Ведущий центр под руководством проф. А.Я. Каплана.
	\begin{itemize}
		\item \textbf{Направление:} Создание гибридных интерфейсов, сочетающих ЭЭГ и ЭМГ (микродвижения лица) для обеспечения коммуникации пациентов в терминальных состояниях.
	\end{itemize}
	
	\item \textbf{Центр нейроэкономики и когнитивных исследований (НИУ ВШЭ)} \cite{hse-neuro}\\
	Междисциплинарная группа, работающая на стыке биологии и экономики.
	\begin{itemize}
		\item \textbf{Направление:} Использование интерфейсов на основе кожно-гальванической реакции (КГР) для изучения процессов принятия финансовых решений и оценки когнитивной нагрузки.
	\end{itemize}
	
	\item \textbf{Лаборатория интеллектуальной космической робототехники (Сколтех)} \cite{skoltech-n}\\
	Исследовательская группа в области перспективных интерфейсов управления.
	\begin{itemize}
		\item \textbf{Направление:} Разработка систем управления космическими роботами-манипуляторами с помощью жестовых интерфейсов и носимых миосенсоров в условиях скафандра.
	\end{itemize}
\end{enumerate}

\section{Выводы о применимости в рамках лаборатории}

Здесь можно выделить следующие направления применимости:
\begin{enumerate}
	\item Адаптивный микроклимат на основе EDA/GSR
	\item Бесконтактное жестовое управление для WebOS и робототехники (пЭМГ/FMEIS)
	\item \textbf{Интерфейсы для автомобильных медиа-систем} \\
	В рамках B2B-направления для автомобилей технологии миоинтерфейсов могут стать безопасной альтернативой тачскринам. (декодирование воздушных жестов)	
	\item \textbf{Нейромаркетинг и персонализация медиа-сервисов} \\
	Переход LG к модели поставщика контента и подписок требует инструментов оценки вовлеченности аудитории.
\end{enumerate}